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坡式防洪堤（阳山村段）
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防洪渠（金强驿村段）
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防洪渠（南泥沟村段）
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防洪渠（安门村段段）
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过洪路面
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二期扰动地表植被恢复情况
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墙式防洪堤（深沟村段）
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一期扰动地表植被恢复情况


表1  项目总体情况

	建设项目名称
	天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程

	建设单位
	天祝藏族自治县水利建设管理站

	法人代表
	王加振
	联系人
	俞鸿泉

	通讯地址
	天祝县华藏寺镇团结路76号

	联系电话
	13893510677
	传 真
	——
	邮政编码
	733200

	建设地点
	天祝县打柴沟镇金强驿村、安门村、深沟村、上河东村和华藏寺镇岔口驿村、中庄村、阳山村、干沙沟村以及抓喜秀龙乡南泥沟村、炭窑沟村，安门镇安门村、大泉村

	建设性质
	新建 √ 改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	N7610

防洪除涝设施管理

	环境影响

报告表名称
	天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程建设项目环境影响报告表

	环境影响

评价单位
	甘肃宜洁环境工程科技有限公司

	初步设计单位
	——

	环境影响评价

审批部门
	武威市生态环境局天祝分局
	文号
	天环开发[2017]39号
	时间
	2017年10月25日

	初步设计

审批部门
	——
	文号
	——
	时间
	——

	环境保护设施

设计单位
	——

	环境保护设施

施工单位
	——

	环境保护设施

监理单位
	——

	投资总概算

（万元）
	3510.7
	其中：环保

投资（万元）
	39.0
	环保投资占

总投资比例
	1.11%

	实际总投资

（万元）
	3510.7
	其中：环保

投资（万元）
	38.4
	环保投资占

总投资比例
	1.09%

	项目建设过程简述（项目立项~试运行）
	根据《甘肃省“十三五”民族地区经济和社会发展规划》规划文件，农牧村护田护村堤防工程是国家支持藏区发展的一项重要措施，也是发展规划中的重要民生项目之一。项目区各河流流域面积相对较小，但河势陡峻，洪水具有峰高量大，来势凶猛，一般在洪水经过时灾害也有随之发生，规避难度非常大。为了保护河道两岸村庄、农田、林地免遭洪水威胁，各项目区两岸居民自发修建了一此零星的砌石防洪堤，但由于标准低，无法抵御较大的洪水。近年洪水灾害每年都有发展。因此，护田护村堤防工程的建设迫切而必要。

本堤防工程的主要任务是在金强河灌区华藏寺镇、打柴沟镇、抓喜秀龙乡及安远镇的12个村组20条沟道范围内共治理河道34.3km；修建防洪堤长55.05km，其中:坡式防洪堤48.74km、重力式防洪堤2.38km、防洪渠3.93km，各类建筑物120座，其中:踏步台50座，过水路面54座，泄水涵洞16座。

天祝县水利建设管理站于2017年11月委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制完成了《天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程建设项目环境影响报告表》。2017年10月25日，武威市生态环境局天祝分局以天环开发[2017]39号文对该报告表进行批复，同意项目建设。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环保验收管理办法》（国家环保总局13号令）及《建设项目竣工环境保护验收调查技术规范—生态类》等相关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，天祝县水利建设管理站于2020年11月进行该项目的竣工环境保护验收调查工作。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法等相关法律法规和条例，结合环境影响报告表及批复文件的要求，对建设单位的各项环境保护措施和环境管理情况进行了调查，编制完成了该项目竣工环保验收调查表，提交审查。




表2   调查范围、因子、目标、重点

	范围

调查
	（1）生态环境调查范围：重点项目占地范围内施工迹地恢复情况。

（2）水环境调查范围：重点调查项目施工期施工废水和施工人员生活污水处理与排放情况。
（3）声环境调查范围：重点调查施工期防洪堤建设区和设备运行噪声和施工人员噪声，及外运输车辆噪声等。
（4）固体废物调查范围：重点调查施工期生活垃圾、施工人员生活垃圾的收集和处置情况。
（5）大气环境调查范围：重点调查防洪堤建设区、排洪渠、护坡及场内外运输道路等扬尘污染情况。

	调查

因子
	本次验收调查工作的调查因子如下：

废气：施工期产生粉尘扩散的情况。

（2）噪声：施工噪声。

（3）废水：施工期废水产生量、废水处理方式、处理设施及排放去向。

（4）固体废物：施工期职工生活垃圾产生量及处理方式。

（5）生态环境：施工期结束后植被进行恢复的情况，以及工程占地类型、占地面积。

	环境

敏感

目标
	通过现场核查，项目区域周边环境和主要环境保护目标基本与环评报告一致。确定环境保护目标如下：

（1）环境空气：区域内的大气环境满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
（2）地表水环境：项目所在区域地表水为金强河，所在水域属于III类水体，由检测结果分析可知，地表水环境质量因子均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准的要求。

（3）声环境：区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
（4）生态环境：本项目永久占地主要是修建堤防用地，面积为252000m2，全部为荒地。具体环境保护目标如下表所示。

表2-1   主要环境保护目标一览表
环境要素
环境保护目标
方位
所属工段
距离（m）
规模（户）
人数
环境标准
空气噪声
金强驿村
NE
金强驿段
50
229
996
《环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准；
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准
安门村
N
安门段
70
186
849
上河东村赵家湾
N
上河东村赵家湾段
100
242
1081
岔口驿村
NE
岔口驿村段
200
185
769
中庄村中庄、八道沟

SE
中庄村中庄、八道沟段
100
230
913
阳山村阳山组

N
阳山村段
70
75
320
南泥沟村

SW
南泥沟段
60
153
513
炭窑沟村

SW
炭窑沟段
200
321
1429
噪声
深沟村

SW
深沟段
300
108
417
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准
干沙沟村

SW
干沙沟村段
300
186
665
/
环保目标
位置
主要保护内容
生态环境
耕地
沿线
沿线农作物
林地
抓喜秀龙至华藏寺镇沿线
林地植被、动物
地表水
金强河
水环境质量III类


	调查

重点
	根据工程建设运行对环境影响的特点及区域环境特征，本次调查工作的重点包括以下几个方面：

（1）根据项目设计文件、环评文件及批复，核实该项目的工程组成，核查工程建设内容变更情况。

（2）进行空气、声等环境质量和主要污染因子达标情况、环境调查分析。

（3）生态环境保护措施的实际要求和落实情况进行调查。

（4）对项目的施工期和试运营期间的环境管理进行调查。

（5）核实工程实际的环保投资。




                   表3   验收执行标准

	环境

质量

标准
	本次验收采用建设项目环境影响评价阶段经环保局部门确认的环境保护标准，对已修订颁布的环境保护标准提出验收后按新标准进行达标考核的建议。

    1、环境空气质量标准
    执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，见表3-1。

表3-1   空气环境质量标准
调查因子

各项污染物的浓度标准限值（μg/m3）

标准

1小时平均

24小时平均

年平均

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

PM10

——

150

70

SO2

500

150

60

NO2

200

80

40

TSP

——

300

200

PM2.5
——
75
35
    2、水环境质量标准

    执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准，见表3-2。

表3-2   地表水环境质量标准

污染因子
标准值
标准
单位

限制

PH
无量纲
6～9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类区标准
溶解氧≥
mg/L
5
化学需氧量（COD）≤
mg/L
20
五日生化需氧量（BOD5）≤
mg/L
4
氨氮（NH-N3）≤
mg/L
1.0
高猛酸盐酸盐指数≤
mg/L
6
    3、声环境质量标准

执行国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，见表3-3。

表3-3   声环境质量标准
类别

标准限值dB（A）

标准

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准

1类

55
45


	污染

物排

放标

准
	 1、噪声

施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值，见表3-5。

表3-4   噪声排放标准

排放限值dB（A）

标准

昼间
夜间
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70
55
2、固废排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。

	总量

控制

指标
	本项目无总量控制指标


	

	

	

	


表4  工程概况

	l、建设项目基本情况

（1）项目名称：天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程。
（2）建设性质：新建。
（3）建设单位：天祝县水利建设管理站。
（4）建设地点：天祝县金强河灌区的打柴沟镇金强驿村、安门村、深沟村、上河东村和华藏寺镇岔口驿村、中庄村、阳山村、干沙沟村以及抓喜秀龙乡南泥沟村、炭窑沟村安远镇安远村，大泉村实施。
2、主要工程内容及规模
本堤防工程的主要任务是在金强河灌区华藏寺镇、打柴沟镇、抓喜秀龙乡及安远镇的12个村组20条沟道范围内共治理河道34.3km；修建防洪堤长55.05km，其中:坡式防洪堤48.74km、重力式防洪堤2.38km、防洪渠3.93km，各类建筑物120座，其中:踏步台50座，过水路面54座，泄水涵洞16座。

本工程主要内容包括河道的治理、防洪堤的修筑以及建筑物的建设。本工程不涉及河道改向。本工程项目组成及主要环境问题见表4-1。

表4-1  本工程项目组成一览表

类别

建设地点
项目组成

实际建设情况
备注
主体工程

打柴沟镇

金强驿村

金强驿村共计治理2条沟道，分别为淘家沙沟、韩沙沟。治理河道长度1.05km，修建防洪堤1.74m（其中:坡式防洪堤1.34km，防洪渠0.4km），建筑物7座（其中踏步台2座，泄水涵洞2座，过水路面3座）

金强驿村共计治理2条沟道，分别为淘家沙沟、韩沙沟。治理河道长度1.05km，修建防洪堤1.74m（其中:坡式防洪堤1.34km，防洪渠0.4km），建筑物7座（其中踏步台2座，泄水涵洞2座，过水路面3座）

一致
安门村

安门村共计治理5条沟道，分别为安家河、宋家庄、马家庄上（小支沟）、马家庄中（主沟）、马家庄下（支沟）。治理河道长度4.65km，修建防洪堤4.66km（其中:坡式防洪堤3.19km，防洪渠1.47km），建筑物16座（其中踏步台4座，泄水涵洞3座，过水路面9座)

安门村共计治理5条沟道，分别为安家河、宋家庄、马家庄上（小支沟）、马家庄中（主沟）、马家庄下（支沟）。治理河道长度4.65km，修建防洪堤4.66km（其中:坡式防洪堤3.19km，防洪渠1.47km），建筑物16座（其中踏步台4座，泄水涵洞3座，过水路面9座)
一致

深沟村

深沟村共计治理2条沟道，分别为深沟、闻家沟，治理河道长度3.68km，修建防洪堤3.98km（其中：坡式防洪堤2.07km，墙防洪堤1.38km，防洪渠0.53km)，建筑物6座（其中泄水涵洞3座，过水路面3座）

深沟村共计治理2条沟道，分别为深沟、闻家沟，治理河道长度3.68km，修建防洪堤3.98km（其中：坡式防洪堤2.07km，墙防洪堤1.38km，防洪渠0.53km)，建筑物6座（其中泄水涵洞3座，过水路面3座）
一致

上河东村赵家湾

上河东村赵家湾治理1条沟为赵家沟，治理河道长度1.33km，修建防洪堤2.17km（其中式防洪堤1.82km，防洪渠0.35km），建筑物8座（其中踏步台2座，泄水涵洞1座，过水路面5座）

上河东村赵家湾治理1条沟为赵家沟，治理河道长度1.33km，修建防洪堤2.17km（其中式防洪堤1.82km，防洪渠0.35km），建筑物8座（其中踏步台2座，泄水涵洞1座，过水路面5座）
一致

华藏寺镇

岔口驿村

岔口驿村共计治理2条沟道，分别为三里沟、深沟，治理河道长度1.58km，修建防洪堤2.55km（其中：坡式防洪堤2.15km，防洪渠0.4km），建筑物7座（其中踏步台3座，泄水涵洞2座，过水路面2座）
岔口驿村共计治理2条沟道，分别为三里沟、深沟，治理河道长度1.58km，修建防洪堤2.55km（其中：坡式防洪堤2.15km，防洪渠0.4km），建筑物7座（其中踏步台3座，泄水涵洞2座，过水路面2座）
一致

中庄村

中庄村共计治理2条沟道，分别为头道沟、八道沟，治理河道长度9km，修建防洪堤7.83km（均为坡式防洪堤），建筑物20座（其中踏步台8座，过水路面12座）
中庄村共计治理2条沟道，分别为头道沟、八道沟，治理河道长度9km，修建防洪堤7.83km（均为坡式防洪堤），建筑物20座（其中踏步台8座，过水路面12座）
一致

阳山村

阳山村治理1条沟道，为马场沟，治理河道长度1.82km，修建防洪堤3.06km（均为坡式防洪堤），建筑物4座（其中踏步台2座，过水路面2座）
阳山村治理1条沟道，为场沟，治理河道长度1.82km，修建防洪堤3.06km（均为坡式防洪堤），建筑物4座（其中踏步台2座，过水路面2座）
一致

干沙沟村

干沙沟村治理1条沟道，为干沙沟，治理河道长度1.65km，修建防洪堤1.86km（均为坡式防洪堤），建筑物4座（过水路面4座）
干沙沟村治理1条沟道，为干沙沟，治理河道长度1.65km，修建防洪堤1.86km（均为坡式防洪堤），建筑物4座（过水路面4座）
一致

抓喜秀龙乡

南泥沟村

南泥沟村治理1条沟道，为南泥沟，治理河道长度1.81km，修建防洪堤2.26km（均为坡式防洪堤），建筑物5座（其中踏步台2座，过水路面3座）
南泥沟村治理1条沟道，为南泥沟，治理河道长度1.81km，修建防洪堤2.26km（均为坡式防洪堤），建筑物8座（其中踏步台4座，过水路面4座）
一致

炭窑沟村

炭窑沟村治理1条沟道，炭窑沟，治理河道长度4.83km，修建防洪堤4.16km（均为坡式防洪堤），建筑物7座（其中踏步台3座，过水路面4座）
炭窑沟村治理1条沟道，炭窑沟治理河道长度4.83km，修建防洪堤4.16km（均为坡式防洪堤），建筑物11座（其中踏步台8座，过水路面3座）
一致

安远镇
安远村
安远村治理1条沟道，为安远沟，治理河道长度2.19km，修建防洪堤3.14km（均为坡式防洪堤），建筑物13座（其中踏步台7座，过水路面6座）

安远村治理1条沟道，为安远沟，治理河道长度2.19km，修建防洪堤3.14km（均为坡式防洪堤），建筑物13座（其中踏步台7座，过水路面6座）
一致

大泉村
大泉村治理1条沟道，为大泉沟，治理河道长度1.81km，修建防洪堤2.81km（均为坡式防洪堤），建筑物11座（其中踏步台6座，过水路面5座）

大泉村治理1条沟道，为大泉沟，治理河道长度1.81km，修建防洪堤2.81km（均为坡式防洪堤），建筑物11座（其中踏步台6座，过水路面5座）
一致

临时工程

施工导流工程

临时围堰填筑12000m3
临时围堰填筑12000m3
一致

施工建筑辅助工程

建设临时施工营地1750m2
未建设临时施工营地
依托附近居民房屋作为临时施工营地

施工交通工程

修筑临时道路2700m

未建设临时道路
未建

公用工程

供电

施工用电采用附近电网供电

用电采用附近电网供电

一致

供水

施工期工程施工用水及管理人员的生活用水通过小型拖拉机水箱从沿线各乡镇采用拉运方式供给

水箱从沿线各乡镇采用拉运方式供给

一致

环保工程

废水

临时早厕6座

未建设旱厕
依托居民已有旱厕

扬尘

泼酒降尘、防尘网、禁止大风情况进行扬尘量大的施工作业

泼酒降尘、防尘网、禁止大风情况进行扬尘量大的施工作业

一致

固废

垃圾收集桶16个

未设置
寄托居民已有垃圾桶
噪声

隔声罩、消声接头、防振垫，选用低噪设备

隔声罩、消声接头、防振垫，选用低噪设备

一致

主要原辅料
本工程主要原辅料及耗量见表4-2

表4-2    本工程主要原辅材料及耗量一览表

序号
名称
材料要求
用量（t）
来源
1
水泥
硅酸盐水泥
36589
永登祁连山水泥厂采购
2
砂子
中砂
47307
金强河上游料场采购
3
石子
岩石碎石或破碎砾石
88729
4
水
自来水或人畜饮用水
39388
通过小型拖拉机水箱从沿线各乡镇采用拉运方式供给
5
辅料
木料及油料
少量
华藏寺就近采购
4、主要设备

本工程主要设备约30台，其数量、型号、规格见表4-3。

表4-3    本工程主要设备一览表
序号
设备名称
规格、型号
单位
数量
1
推土机
75kw
台
2
2
推土机
59kw
台
2
3
自卸汽车
5t
辆
2
4
载重汽车
5t
辆
4
5
蛙式打夯机
2.8kw
台
4
6
砼搅拌机
0.4m3
台
3
7
砼振捣器
2.2kw
台
4
8
水泵
XA32/20A
台
2
9
挖掘机
1m3
台
3
10
小型拖拉机
10kw
台
2
11
振动碾
13～14t
台
1
12
装载机
1m3
台
1
5、工程总体布置

（1）施工总体布置

金强驿村：

淘家沙沟治理段自旧兰新铁路桥上游耕地边缘开始，至入金强河河口处，河道0.73m，建提线布置自上游农田边缘开始，采用坡式防洪堤向下延伸，接入旧铁路大桥。铁路大桥后及穿越镇区段，受两岸建筑限制，河槽岸坎明显，堤线基本沿两岸岸坎布置。穿越镇区后，由于两岸农田挤占河道，现已基本演变为排洪渠，本次也按排洪渠布置。

韩家沙沟治理段自铁路桥上游0.74km处开始，铁路桥以上段河槽较宽，但河床零乱。右岸堤线自上游开始，沿岸坎布置，左岸沿沟道上延至小山丘，保护堤后规划场区，下游堤线与铁路桥墩相接。及穿越镇区段，受两岸建筑限制，河槽岸坎明显，堤线基本沿两岸岸坎布置。穿越镇区后，由于两岸农田挤占河道，现己基本演变为排洪渠，本次也按排洪渠布置。     

安门村：
安门安家河：治理段自安门村上游开始，河道宽浅，保护对象位于河道右岸，左岸为漫滩及山坡。穿越G30以上段采用单侧坡，堤线没现状岸坎线布置，并对局部急湾进行适度裁切，减小洪水对岸坡的冲击，此段共布置坡式防洪堤0.67km。穿越G30涵洞后，河槽宽浅，且向周边扩散，本次堤线沿两侧保护对象前缘布置，共布置坡式防洪堤0.74km。在与现状道路相交处设置过水路面。

安门宋家庄：G30以上段保护对象为宋家庄，按单侧堤线布置，堤线沿宁家庄前缘、河床岸坎线布置。穿越G30后两岸均为耕地，河槽较窄，岸坎明显，防洪堤线基本沿河岸线布置。

马家庄上：该处治理河道为一小沟道。由于居民住宅建于沟道中心，导致洪水无法汇入主河道，且无洪水出路。本次堤线布置，根据调査，自洪水威胁居民点上游修建排洪渠，将洪水引入G30排洪涵洞。自涵洞引出后，沿耕地地块之间征用耕地，采用排洪渠将洪水导入下游金强河。

马家庄中：该河道为穿越马家庄的主河道，流域面积相对较大，河槽较宽浅。G30上游段采用单侧布置，堤线沿现状河床岩坎线布置。G30下游侧己修建防洪堤，由于标准较底，村庄面洪水外溢，威胁马家庄安全，拟骊该段进行加固。

马家庄下：该段主要为马家庄背侧坡面洪水及下游侧小支沟洪水，穿越G30排洪洞后的排洪渠。

深沟村：

深沟村共涉及深沟和闻家沟2条沟道，治理河长3.68km。建坡式防洪堤2.07km，重力式防洪堤1.38km，排洪渠0.53km。

深沟：自深沟村上游养殖小区上游侧开始，至汇入金强河结束。治理河道全长2.19km，主要保护对象上段为深沟村，下段为农田。起始段根据保护对象采用单侧堤，共布置坡式堤线0.47km；之后由于河道下切，形成冲沟，两侧岸坎垂直，该段布置墙式防洪堤，堤线沿现状陡坎线布置。深沟与沟交汇后，穿越公路桥，河槽变宽，沿上下游桥台连接线布置坡式防洪堤。河道穿越312线后进行农田区，河床渐变为已建排洪渠。

闻家沟：自上游养殖场开始，沟道岸坡明显，沟槽较深，主要作用是防止保护对象侧洪水掏刷滑塌，故上段堤线沿现状河道左岸线布置。中间一段为己建排洪渠，末段与考场干渠重合，本次对教场干渠进行扩建，使其具有泄洪能力。同时河道至变电站处无通道，故在变电站西侧修建排洪渠，将洪水导入深沟。

上河东村：

治理段自赵家湾村上游开始，至汇入金强河结束。治理河道总长1.33km，保护对象上段为赵家湾村，下段为农田及日光温室区。建坡式防洪堤1.82km，排洪渠0.35km，堤线沿现状岸坎线布置。

岔口驿村：

下三里墩和深沟口在312国道桥以后，河道为窄深式，岸坎明显，两岸为村庄及耕地，堤线沿现状陡坎线布置。2条沟道共布置坡式防洪堤2.15km，排洪渠0.40km；建便民踏步3座，泄洪涵洞2座，过水路面2座。

干沙沟村：

治理段G30甘砂沟大桥上游1.18km主河道各0.42支沟，保护对象主要为农田及日光温室区。甘沙沟主河道较宽浅，堤线基本沿现状主流岸坎线布置。支沟河道狭窄，采用排洪渠。

中庄村：

中庄村护田护村主要治理沟道2条，头道沟及八道沟河槽相对较宽，是线基本沿现状河岸布置。

中庄头道沟：治理段自中庄所在沟道主沟道及上游两条支沟交汇带，共治理河长5.6km，保护对象主要为耕地及村庄。

八道沟：治理段为八道沟下游2.4km，保护对象主要为村庄、养殖区及农田。

阳山村：

治理段为天景公路以上1.82km主河道，保护对象主要为居民区及日光温室区。建坡式防洪堤3.06km，建筑物4座，其中：踏步台2座，过水路面2座。

南泥沟村：

治理段为南泥沟村至南泥湾村沿线河道1.81km，保护对象主要为居民区及沿线农田。建防洪堤2.26km（均为坡式防洪堤），建筑物8座，其中：踏步台4座，过水路面4座。

炭窑沟村：

治理段为炭窑沟村以北沿线河道4.83km，保护对象主要为居民区及沿线农田。建防洪堤4.16km（均为坡式防洪堤），建筑物11座，其中：踏步台8座，过水路面3座。

安远村：

安远村治理1条沟道，为安远沟，治理河道长度2.19km，修建防洪堤3.14km（均为坡式防洪堤），建筑物13座，其中：踏步台7座，过水路面6座。

大泉村：

大泉村治理1条沟道，为大泉沟，治理河道长度1.81km，修建防洪堤2.81km（均为坡式防洪堤），建筑物11座，其中：踏步台6座，过水路面5座。
6、临时工程

（1）施工便道

查阅资料及现场勘查，本工程有乡村道路相通，各施工处均有原小道，场内施工道路主要利用现有交通道路，可满足物料的运输要求，因此不单独设置施工便道。

施工营地
   本工程不设置施工营地，因本工程分三个标段进行施工，一标租用打柴沟镇金强驿村房屋作为施工营地；二标租用华藏寺镇岔口驿村房屋作为施工营地；三标依托南阳二泵站里面的彩钢房作为施工营地。

料场、拌合场

本工程所需天然建筑材料为混凝土用粗、细骨料、块石料及坝体填筑料，砂子、石料等都外购于金强河上游料场（金强河两岸河漫滩有较为丰富的砂砾石料），设置移动式砼搅拌机制砼，未在施工场地设置料场和拌合场。

弃土、取土场

 本项目结合河道整治，土石方不足部分就近采用河道淤积砂砾石料填筑，平整多余部分用于河道低洼处回填，不单独设置取土场和弃土场。
7、施工总体布置
     施工总体布置遵循因地制宜，有利生产、生活，易于管理，经济合理的原则，根据工程特点和施工段的地形、地质条件以及现实实际条件，采用分区布置方式，确保各施工段的施工均能正常有序和安全高效地进行。

 8、公用工程
①施工供水

该工程施工点分布面广，且周围均为乡镇，施工期工程施工用水及管理人员的生活用水通过小型拖拉机水箱从沿线各乡镇采用拉运方式供给，满足施工要求。

②施工供电

本项目施工附近有电网，可利用电网供电。

	实际工程量和工程变化情况，说明工程变化原因

    根据现场调查及建设单位提供的资料可知，本次验收的天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程建设内容石门镇的岔岔屲村未建设外，其他建设内容相关指标均按照设计要求建设，未发生重大变化，且施工过程中建设单位按照环评要求对各污染物采取了相应的控制措施，现场未发现施工期遗留的环境问题，故本次验收无变更情况。

	生产工艺流程

1、施工顺序

施工顺序为：砾砂石堤坝填筑、碾压------护面基坑开挖------坡面修整------砼护面浇筑------基坑回填。

各工序及各项施工均要按国家有关施工规范进行，河道内挖取砾砂石堤坝料时，应按规划堤线结合河道疏浚进行。每个施工点按源头到源尾的顺序分时间段施工。

2、施工方法

受气候条件限制较大，应在主汛期之前短时间主体工程，施工过程加强组织管理，协调各工序之间关系。本工程施工多以土石方挖填和砼工程为主，且基础挖填工程量大。因此，为了保证工程质量，提高工效，节约投资，工程施工采用机械施工为主，人工施工为辅的施工方法。

	工程环境保护投资明细

环评阶段项目总投资为3510.7万元，环保治理投资费用为39万元，占本工程总投资总费用的1.11%。

根据建设单位提供资料，项目实际投资费用为3510.7万元，环保投资为38.4万元，占本工程总投资总费用的1.09%。

。
表4-4  项目环境保护措施与投资一览表

阶段
项目
工程或工作内容
投资金额（万元）

环评估算
实际投资

施工期
废水
5m3临时沉淀池6座
6.0
0
临时旱厕
0.6
0
废气
物料堆放点应覆盖防尘网，洒水
1.0
2
在施工车辆经过的路面洒水
1.0
3
施工机械定期保养
1.4
3.4
噪声
隔声罩、消声接头、防枕垫

3.0
0
固废

垃圾收集桶16个
0.5
0
生活垃圾及生活垃圾清运

2.0
0
生态

工程施工结束后对扰动占地进行场地平整及补种植被和树木共59.95亩
23.0
28.0
运营期
/
环境保护警示牌16个
0.5
2
合计

39.0
38.4
根据上表可知，本项目施工期施工人员如厕依托周边农户旱厕，施工场地未专门设置临时旱厕。因此，实际投资相较环评阶段减少0.6万元，其他与环评阶段一致。

	与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

本项目天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程，项目运营期无污染物产生。本次验收仅对项目施工期采取的污染物治理措施进行回顾性分析。

1、施工期污染防治措施

1.1 施工期大气污染防治措施

查询资料，施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气。施工单位在施工过程中采取了以下措施：
①施工期间，建筑施工场地设置统一的围档，施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
②大气天气未有施工作业现象，不产生扬尘。
③施工作业中的大型构件和大量物资的运输，避开交通高峰期，缓解交通压力。

④施工期间禁止施工车辆禁止带泥上路，运输车辆出施工场地时作人工清理，将运输车辆轮胎清扫于净，避免了将沙土带入运输道路。

⑤通过对运输车辆的维修和管理，减少因机械、车辆状况不佳造成的尾气污染，降低废气污染程度。

采取以上措施，施工期大气污染得到了有效控制，通过向武威市生态环境局天祝分局了解，项目施工期未收到周边人员投诉，无环保部门的通知和处罚。故项目采取的废气防治措施可行。
1.2废水污染防治措施

本工程施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，污染防治措施如下：

①对施工过程中产生的混凝土搅拌冲洗废水、施工机械冲洗废水，经简易处理后，回用于施工作业用水。
②施工人员如厕依托居民区已有旱厕，故不存在施工营地生活污水排放。

③施工期间加强施工管理，严格控制师傅机械有无的泄露。

根据现场调查，无遗留环境问题。废水治理措施可行。

1.3噪声污染防治措施

本项目施工期噪声主要是施工设备噪声和交通运输车辆噪声。通过查阅资料，施工单位采取以下防噪措施：

①施工设备采用先进低噪声设备，采取有效的隔声减振措施，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，闲置不用的设备立即关闭。
②控制交通车辆出入时间，休息时间禁止鸣笛。
③噪声设备合理布局，将产生噪声较大的设备放置在离居民较远的一侧。

施工期间噪声为间歇式噪声，通过距离衰减作用，施工噪声对项目周边声环境的影响较小。根据调查，项目施工阶段噪声治理措施有效，无噪声扰民投诉事件。

1.4 固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要是建设过程中施工人员的生活垃圾，污染防治描施如下：

①在施工区内放置了塑料垃圾桶，对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷药消毒，防止苍蝇等害虫滋生。

②施工过程中产生的石块、废木料及水泥袋碎片等杂物，水泥袋碎片以及废旧木料等生活垃圾应集中收集并定期清运；经过挑选后用于新防洪堤填筑。

③生活垃圾需要集中收集并及时清运至生活垃圾填埋场进行填埋处理。
根据现场调查，本工程施工期固废均得到了合理处置，未在现场随意抛洒或堆放垃圾，治理措施可行。

1.5生态影响防治措施

本工程施工期对生态环境的影响主要为断面开挖面、填筑面，料场开挖面等将造成水士流失；对区域动植物产生一定影响。为保护工程区生态环境，环境保护措施如下：

①施工单位加强土石方的管理，土石方回填后及时进行场地平整，施工完成以后实行撤播草籽进行迹地恢复。
②施工期间严禁将废水和固废排入河道。

③施工期应加强对施工人员的宣传教育，发现野生生物，应加强保护，严格猎杀野生动物。

本项目从施工期起会对该区域生态环境造成一定的影响，基础工程挖、填方作业、挖方临时堆放和施工过程会带来的一定程度的水土流失，但其影响范围和程度有限，随着施工期的结束，生态保护措施和生态恢复措施的实施，这些影响都将随之消失。

经采取上述环境保护措施后，本工程对区域生态环境影响较小，措施可行。

综上所述，根据现场调查，项目施工期污染物均得到了有效处置，对废水、废气及固废进行了合理处置，施工现场生态环境恢复良好。经向武威市生态环境局天祝分局了解，该项目建设阶段，未接到居民投诉，未发生扰民事件。因此项目施工期采取的污染物治理措施合理可行。

2、运营期污染物防治措施

（1）对整治河道两岸安排专人巡查，加强水环境保护的宣传力度，同时环境保护主管部门监督严禁污水直接排入河道；
（2）加强和完善水环境监督测体系，建立有效排污监督处罚制度；加强环境协调管理，与各相关部门建立联系协作制度，为污染源治理工作和水环境保护工作提供制度保障，保证功能区水质要求。

因此，本工程运营期产生正效益，对当地环境有改善作用。




表5  环境影响评价回顾

	环境影响评价的主要环境影响及结论（声、大气、水、固体废物等）
天祝县水利建设管理站于2017年10月25日委托甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制完成了《天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程建设项目环境影响报告表》，环评主要影响及结论如下：
一、结论

工程概况
本堤防工程的主要任务是在金强河灌区华藏寺镇、打柴沟镇、抓喜秀龙乡及安远镇的12个村组21条沟道范围内共治理河道34.3km；修建防洪堤长55.05km，其中:坡式防洪堤48.74km、重力式防洪堤2.38km、防洪渠3.93km，各类建筑物120座，其中:踏步台50座，过水路面54座，泄水涵洞16座。

项目总投资为3510.7万元，经估算本工程建设用于环保方面的投资38.4万元，占本工程总投资的1.09％。
2、产业政策和规划符合性结论

根据国家发展与改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修正)，本工程属于国家鼓励类第二款第1条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”。结合天祝藏族自治县发展和改革局于2017年10月17日下发的《关于同意开展南阳山片高效节水灌溉等5个水利项目前提工作的通知》，因此项目的建设符合国家相关产业政策和规划的要求。
3、环境质量现状评价结论

3.1生态环境质量现状

总体上区域物种组成结构较为单一，异质化程度不高，区域生态系统的抵抗力和恢复力较低，稳定性较差。此外，受地理、气候条件限制，区域生产体系组成也比较简单，组分生长缓慢，自然生态系统自我调节能力弱，若超过其承受限度后，难以自我恢复。
3.2地表水环境质量现状

本工程所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅰ类标准。
3.3环境空气质量现状

本工程所在地属于农村区，区域内主要为村庄、耕地、草场等，无大型污染企业，评价区环境空气质量状况较好，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准。

3.4声环境质量现状

本工程区无噪声污染集中片区，无重大噪声污染源，区域环境噪声主要为当地居民生产、生活产生的生活噪声，区域声环境质量能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值，本工程所在区域声环境质量良好。

4、环境影响评价结论

4.1施工期环境影响评价结论

(1)生态环境

开挖的土石方进行回填，对周围的生态环境影响很小；生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场处理，不会对环境产生影响。

(2)水环境

施工期间废水主要为混凝土搅拌系统冲洗废水，各类机械跑、冒、滴、漏产生的少量含油废水。应加强机械设备的保养维修，杜绝或减少油污滴漏，项目所在水域属Ⅰ类水功能，生活污水不得排入水体，经简易处理后回用于施工作业；施工人员如厕依托居民区已有旱厕，故不存在生活污水排放。经此处理后，预计污水不会对地表水和地下水产生不利影响。

(3)环境空气

施工期对空气环境影响的因素主要是运输车辆排放的尾气，建设中的扬生以食堂的油烟废气。应注意车辆保养，减少汽车尾气产生；通过洒水，风力大于四级时停止填挖土方作业，车辆运输过程使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒等措施减少运输二次扬尘的产生；故施工期扬尘、车辆及机械尾气对大气环境影响不大。

 (4)声环境

施工噪声特别是打桩时对项目沿线的村民住宅的影响较大。项目采用低噪声施工机械和施工方法，禁止夜间施工，合理安排施工时间。由于施工期的噪声影响是暂时的，措施处理得当，并调整施工时间等事项，将施工噪声影响减至最低。

(5)固体废物

施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后及时送至生活垃圾填埋场处理；本工程施工过程中产生的废弃材料全部收回，并及时清运；经过挑选后用于新防洪堤的建筑。经采取有效防治措施后，施工期固体废物均得到妥善处置，对周国环境影响较小。
4.2营运期环境影响评价结论

项目为河道治理工程，建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，改善当地生态环境，同时整治水质也将得到根本的改善，也增强了社会的稳定性和安定性。因此，本工程不管是社会效益还是生态效益，运营期均产生正效益。项目运营期对当地环境有改善作用。
5、评价结论

天祝县炭山岭镇城镇综合防洪工程具有较好的社会效益、经济效益和环境效益，符合国家产业政策，符合当地的总体规划。工程主要的负面影响存在于工程的施工期，但这些不利影响一般是局部的、暂时的，只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保本工程产生的污染物达标排放，确保对工程区周边的生态环境影响降至最低。从长远、全局利益考虑，本工程对环境利多弊少；从环保角度分析，天祝县炭山岭镇城镇综合防洪工程的建设是可行的。

二、建议
本工程实施后将对区域内生态自然环境产生长期的、潜在的有利影响。

①河道的治理极大地改善了当地生态环境，减少了水土流失，对当地环境有改善作用。

②河道治理后，使沿岸群众、农田、林地减少了洪水威胁，保证了国家和人民群众的生命财产安全，增强了社会的稳定性和安定性。
③在正常运营期不产生废气、废水和废渣等污染物，运营期加强管理，河道内将不再排入生活及生产废水，各整治水质将得到根本的改善。


	环评审批意见：

    本项目于2017年10月25日取得武威市生态环境局天祝分局对该项目出具的环评批复，批复文号：天环开发[2017]39号，批复主要内容如下：
你单位报来的由甘肃宜洁环境工程科技有限公司编制的《天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：
一、同意《报告表》提出的结论和建议。
二、《报告表》编制符合技术规范要求，工程分析及周边环境背景基本清楚，内容具体，重点突出，主要保护与控制目标明确，评价结论可信。

 三、天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程实施地点涉及天祝县打柴沟镇金强驿村、安门村、深沟村、上河东村、华藏寺镇岔口驿村、中庄村、阳山村、干沙沟村，抓喜秀龙乡南泥沟村、炭窑沟村，以及安远镇的安远村、大泉头村和石门镇的岔岔屲村，共涉及13个村组24条沟道，共治理河道35.435km，修建防洪堤60.403km，其中：坡式防洪堤51.703km、重力式防洪堤3.274km、防洪渠5.426km，各类建筑物226座，其中：踏步台73座，过水路面51座，泄水涵洞55座，谷坊37座，其他10座。项目总投资3510.7万元，环保投资约39.0万元。项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》要求。工程环境影响评价结果表明，项目在落实环评报告表提出的污染治理措施的前提下，工程建设对环境的影响可接受，从环境保护角度同意工程建设。
四、工程建设要严格执行建设项目污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保设施，确保环境治理投资足额、及时到位，并按有关技术规范、质量要求进行建设，保证各项污染物达标排放并满足污染物总量控制指标要求。

五、你单位在施工期要采取有效的降尘防尘措施。对施工现场扬尘及道路洒水；严格控制施工车辆行进速度以降低施工扬尘影响；禁止在大风天气下施工作业；施工工地车辆出口设置车辆清洗平台，以减少驶出工地车辆轮胎夹带的泥土量；装卸粉状物料严禁凌空抛撒；施工工地必须实行封闭式施工，严禁在施工场地扰动范围外堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖等措施防治扬尘。确保工程施工扬尘等污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求。

六、施工期的施工废水经简易沉淀后全部回用于施工过程，施工废水不得外排污染水体；对施工过程中产生的泥浆及废渣等要及时清理，严禁将泥浆直接倾倒至水体；设置简易防渗旱厕，施工人员产生的生活污水经处理后由周边农户定期清掏沤肥严禁废水外排。

七、做好施工期噪声防治工作。采用低噪声施工机械，施工中应尽量选择性能好、效率高的施工机械设备、施工作业方法和工艺，合理调整施工时间，在村民住宅区等敏感区附近施工时，应设置临时围护，禁止夜间(22:00-6:00)施工作业，最大限度的降低施工噪声对环境敏感点的影响。

八、工程施工不设弃渣场，工程在施工过程中产生的弃土全部用于围堰建筑或低洼地回填；施工人员产生的生活垃圾全部统一收集后运往附近生活垃圾填埋场进行处置，严禁将生活垃圾随意丢弃或者进入水体。

九、你单位须按《报告表》要求，在施工完成后须对工程临时占地及时进行清理，并对原覆盖植被区结合水土保持措施进行植被恢复。对项目区范围内可绿化的裸露土地要覆原开挖的表层土壤，并恢复植被，以有效地控制水土流失。

十、天祝县环境监察大队加强对该项目建设期的现场环境监督检查。




表6  环评批复意见的落实情况

	项目

阶段
	环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施
	环境保护措施的落实情况
	落实情况

	施工期
	废水
	施工期的施工废水经简易沉淀后全部回用于施工过程，施工废水不得外排污染水体；对施工过程中产生的泥浆及废渣等要及时清理，严禁将泥浆直接倾倒至水体；设置简易防渗旱厕，施工人员产生的生活污水经处理后由周边农户定期清掏沤肥严禁废水外排。


	施工废水简易处理后回用于施工作业。施工人员如厕依托居民区已有旱厕，施工人员产生的洗漱废水就地泼洒降尘。
	已落实

	
	废气
	对施工现场扬尘及道路洒水；严格控制施工车辆行进速度以降低施工扬尘影响；禁止在大风天气下施工作业；施工工地车辆出口设置车辆清洗平台，以减少驶出工地车辆轮胎夹带的泥土量；装卸粉状物料严禁凌空抛撒；施工工地必须实行封闭式施工，严禁在施工场地扰动范围外堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖等措施防治扬尘。确保工程施工扬尘等污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求。
	对施工现场及运输道路定期洒水；施工结束后对施工扰动区域进行了清理和场地平整，降尘防尘影响；未在大风天气下施工作业。
	已落实

	
	固废
	工程施工不设弃渣场，工程在施工过程中产生的弃土全部用于围堰建筑或低洼地回填；施工人员产生的生活垃圾全部统一收集后运往附近生活垃圾填埋场进行处置，严禁将生活垃圾随意丢弃或者进入水体。
	生活垃圾经收集后及时清运至生活垃圾填埋场进行填埋处理。垃圾水泥袋碎片集中收集后清运至垃圾填埋场处理；石块等破碎后全部用于新防洪堤的建筑；多余弃渣用于堤坝的建筑。

	已落实

	
	噪声
	采用低噪声施工机械，施工中应尽量选择性能好、效率高的施工机械设备、施工作业方法和工艺，合理调整施工时间，在村民住宅区等敏感区附近施工时，应设置临时围护，禁止夜间(22:00-6:00)施工作业，最大限度的降低施工噪声对环境敏感点的影响。
	施工期采取低噪声施工机械，夜间不存在施工现象；施工期执行聊过好，对周围环境未产生明显影响，施工期间未收到周边居民的投诉。
	已落实

	
	生态环境
	在施工完成后须对工程扰动土地及时进行清理，并对原覆盖植被区结合水土保持措施进行植被恢复。对项目区范围内可绿化的裸露土地要覆原开挖的表层土壤，并恢复植被，以有效地控制水土流失。


	工程未设置弃渣场，工程开挖料全部用于开挖地段的回填、平整、夯实。
	已落实


表7   环评报告表中环境保护措施执行情况

	
	环境影响报告表中要求的环境保护措施
	环境保护措施的落实情况
	措施的执行效果及未采取措施的原因

	施

工

期
	生态环境：

①施工单位加强土石方的管理，土石方回填后及时进行场地平整，施工完成以后实行撤播草籽进行迹地恢复。

②施工期间严禁将废水和固废排入河道。

③施工期应加强对施工人员的宣传教育，发现野生生物，应加强保护，严格猎杀野生动物。


	项目施工过程中严格控制未侵占规划外土地，建成后对扰动进行了植被恢复。未对周围动、植物造成影响。
	根据现场调查，施工现场生态环境恢复较好，未有遗留环境问题。

	
	大气污染防治措施：

①施工期间，建筑施工场地设置统一的围档，施工垃圾及时清运，适量洒水，减少扬尘。
②施工现场残土、沙料等易生尘物料采取覆盖防尘网(布)或喷洒覆盖剂等有效措施，经常进行洒水保湿。水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，严密遮盖。
③工地禁止焚烧垃圾。
④合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，避开交通高峰期，缓解交通压力。

⑤施工作业区配备专人负责，在基础施工期间，采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定需回填的地点，缩短堆放危害周期。

⑥禁止施工车辆禁止带泥上路，运输车辆出施工场地时作人工清理，将运输车辆轮胎清扫于净，避免了将沙土带入运输道路。

⑦施工期间，交通车辆多为柴油燃料的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量相对较高，已加强机械、车辆维修和管理，减少因机械、车辆状况不佳造成的尾气污染，降低废气污染程度。
	施工过程中对运输道路和物料堆场定期洒水，有效降低了起尘量；运输车辆运输颗粒或粉状物料时使用篷布覆盖；④ 施工结束后对施工扰动区域进行了清理和场地平整；⑤每天对道路进行洒水，有效减少了道路运输产生的扬尘；⑥加强机械、车辆维修和管理，减少因机械、车辆状况不佳造成的尾气污染，降低废气污染程度。
	根据调查走访，施工期粉尘排放对周边大气环境未造成不利影响。未发现遗留环境问题，未受到周围居民投诉，执行效果良好。

	
	废水污染防治措施：

①对施工过程中产生的混凝土搅拌冲洗废水、施工机械冲洗废水，经简易处理后，回用于施工作业用水。
②施工人员如厕依托居民区已有旱厕，故不存在施工营地生活污水排放。
	施工人员如厕依托居民旱；洗漱废水就地泼洒降尘；施工废水经简易处理后继续回用于施工作业
	根据现场调查，未发现遗留环境问题。

	
	噪声污染防治措施：

①施工设备采用先进低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，闲置不用的设备立即关闭。
②集中噪声强度较大的机械进行突击作业，缩短施工噪声的污染时间。
③控制交通车辆出入时间，休息时间禁止鸣笛。
④噪声设备合理布局，将产生噪声较大的设备放置在离居民较远的一侧。

⑤合理施工。
	项目施工期间合理安排施工时间，将施工机械合理布局，严格管理人为施工噪声，施工设备选型上选用低噪声设备；及时对施工设备进行检查，运输车辆途经环境敏感点时减速慢行，未发生大声鸣笛现象。
	执行效果好，对周围环境未产生明显影响，施工期间未收到周边居民的投诉。

	
	固体废物污染防治措施：

①在施工区内设置塑料垃圾桶，对垃圾桶、垃圾集中存放处定期喷药消毒，防止苍蝇等害虫滋生。

②施工过程中产生的石块、废木料及水泥袋碎片等杂物，水泥袋碎片以及废旧木料等垃圾应集中收集并定期清运；经过挑选后用于新防洪堤填筑。

③生活垃圾需要集中收集并及时清运至生活垃圾填埋场进行填埋处理。
	建设单位回收建材废料中可再利用部分，其余统一清运至垃圾填埋场。②项目施工人员生活垃圾通过垃圾箱集中收集，清运至生活垃圾收集点进行处置。
	根据现场调查，本工程施工期固废均得到了合理处置，未在现场随意抛洒或堆放垃圾，治理措施可行。

	运

营

期
	（1）对整治河道两岸安排专人巡查，加强水环境保护的宣传力度，同时环境保护主管部门监督严禁污水直接排入河道；
（2）加强和完善水环境监督测体系，建立有效排污监督处罚制度；加强环境协调管理，与各相关部门建立联系协作制度，为污染源治理工作和水环境保护工作提供制度保障，保证功能区水质要求。


	天祝藏族自治县水利建设管理站安排专人定期对工程进行检查。并增加沿线边坡、防洪堤植被恢复。
	天祝藏族自治县水利建设管理站安排专人定期对工程进行检查。并增加沿线边坡植被恢复。


 表8  环境影响调查
	施工期
	生态影响
	1、项目区生态环境现状

施工期工程建设对生态环境影响主要体现在土地利用、人员进驻及施工活动等，其影响主要限于施工区范围。

（1）对植被的影响

本工程施工期，扰动土地可导致裸地面积进一步增大，使区域内得植被覆盖率下降，但是下降很小，且在工程建成后可以恢复。

（2）对动物的影响

本工程施工期会对工程区野生动物产生一定的影响，部分爬行动物的生活会受到干扰，鉴于本工程工程量较小，且区域内无国家重要一、二级珍惜保护动物，工程区内人类活动频繁，野生动物较少，部分因本工程建设而迁徙的小动物可在堤线两侧植被恢复的过程中再迁移回来，重新成为该区域新的生态系统中的一员，因此，本项目施工期对动物的影响不大。

（3）对水土流失的影响

本工程施工过程中，土方开挖及其区域土方的开挖、填筑等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。基础开挖、填筑，会毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。同时，基础开挖，造成临空面积增大，临时侵蚀基准后退，坡度加大，破坏了原有土壤的稳定性，为崩塌、滑坡等重力侵蚀的发生造了条件。因而工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。
本项目在施工期间，未设置取土场、弃土场、施工营地和施工工棚，未对植被、动物、水土流失造成大的影响，因此，在工程施工过程中，须划定明确的施工区域，严格限制施工范围，强化施工管理，严禁随意扩大施工作业范围和越界施工，尽量减少和避免对工程区及其周围植被的践踏、碾压等破坏影响；尽量减少植被破坏。施工结束后，恢复原地貌。最大程度将本工程对工程区生态环境的影响降低到最小。

	运营期
	生态影响
	（1）对整治河道两岸安排专人巡查，加强水环境保护的宣传力度，同时环境保护主管部门监督严禁污水直接排入河道；
（2）加强和完善水环境监督测体系，建立有效排污监督处罚制度；加强环境协调管理，与各相关部门建立联系协作制度，为污染源治理工作和水环境保护工作提供制度保障，保证功能区水质要求。



表9  环境管理状况及监测计划

	环境管理机构设置

1、施工期

工程施工期未委托有资质的单位进行环境监理，根据调查走访项目施工负责人，项目施工过程中由建设单位和施工单位共同进行项目施工情况管理工作，认真监督检查，采取的管理措施如下：

（1）加强施工现场管理，控制扬尘、噪声污染，提高施工人员的环保意识。
（2）对施工单位采取合同约束机制，施工规范进行施工，设置了有关环境保护条款，施工机械，施工进度中的环境保护要求，以及施工过程中扬尘、噪声排放强度等的限值和措施。
（3）施工单位按环保要求施工，并对施工过程的环保措施的实施进行了检查、监督。
（4）固体废弃物处理及时，未发现堆积现场，并配有专人管理，未随意堆放在现场，及时在规定地点清理干净。
（5）加强对材料进场时污染的管理，包括各种运输车辆，场外和进场采取了相应的措施，加强对环境的保护。

2、运营期

本工程运营期主要是防洪堤建成后的维护，不产生废气、废水、噪声以及固体废弃物，不会对区域大气环境、地表水环境、声环境产生影响。如果防洪堤沿线边坡植被恢复不好，堤基没有进行妥善的养护，则易引发水土流失，造成生态环境问题，但是防洪堤正常运营则会对区域生态环境产生积极的正效应。为避免运营期生态环境问题产生，天祝藏族自治县水利建设管理站安排专人定期对工程进行检查。并增加沿线边坡植被恢复。

3、“三同时”制度执行情况

经向建设单位了解，工程建设中执行了国家建设项目环境管理有关制度。工程在施工期中基本做到了环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期对场地洒水降尘，施工人员如厕依托居民旱厕，生活垃圾和生活垃圾运至环卫部门指定地点。施工结束后作业带及其周围无生活垃圾及弃渣；施工作业带进行清理、平整。

表9-1  “三同时”竣工验收一览表

类别
环评阶段
验收阶段
落实情况
验收项目
环保措施
验收要求
实际建设情况
生态
生态破坏

水土流失
工程施工结束后对扰动场地平整及补种植被
场地平整及补种植被
场地已平整，植被恢复
已落实
生活污水
6座临时旱厕
场地平整，旱厕处理
未建旱厕，依托周边农户旱厕
已落实
固废
生活垃圾
设置临时垃圾收集箱16个
施工区周边未有垃圾及遗留环境问题
未设置临时立即收集箱，依托居民已有垃圾箱
已落实
环境管理状况分析与建议

项目环境管理工作由建设单位负责。据调查，施工期环境管理工作开展良好，未发现遗留环境问题。建设单位应做好项目竣工后工程区的植被恢复及生态重建工作，防止水土流失。



                   表10 调查结论与建议

	1、工程概况

本堤防工程的主要任务是在金强河灌区华藏寺镇、打柴沟镇、抓喜秀龙乡及安远镇的12个村组21条沟道范围内共治理河道34.3km；修建防洪堤长55.05km，其中:坡式防洪堤48.74km、重力式防洪堤2.38km、防洪渠3.93km，各类建筑物120座，其中:踏步台50座，过水路面54座，泄水涵洞16座。

根据现场调查及企业提供的环境监理报告等相关资料，项目建设地点、建设内容和工程规模等主要工程参数与项目环境影响报告表一致。

2、施工期环境保护措施执行情况调查结论

（1）生态环境保护落实调查结论

工程施工使植被受到践踏和掩埋，施工活动使动物生活受到影响，但是分布的植物群落和动物种类在其他许多区域都可以发现，因此项目的实施对项目区植物多样性的影响较小，对植被、动物影响在可承受范围内。项目在施工过程中认真落实各项生态保护措施，不侵占额外土地，严格控制施工范围等。并在施工结束后对临时占地进行了生态恢复，有效控制了水土流失。总体来说，项目的建设对生态环境影响不大。

（2）废气环境保护落实调查结论

建设单位通过采取加大洒水频率降低土方起尘量；避免大风天气施工等措施有效控制了施工废气对周围环境的影响。

（3）废水环境保护落实调查结论

对施工过程中产生的混凝土搅拌冲洗废水、施工机械冲洗废水，经简易处理后，回用于施工作业用水。施工人员如厕依托居民区已有旱厕，故不存在施工营地生活污水排放。施工人员洗漱废水直接就地泼洒降尘。故不存在施工期间生活污水排放，对周围环境影响较小。

（4）噪声环境保护落实调查结论

项目通过合理安排施工时间，夜间禁止施工；及时维护施工设备、合理安排施工噪声源等措施将施工期噪声控制在周围环境可接受范围内，未造成较大影响。

（5）固废环境保护落实调查结论

本工程开挖的土石方进行回填，对周围的生态环境影响很小；垃圾及生活垃圾集中收集后清运至环保部门指定位置，不会对环境产生影响。

  综上所述，项目施工期污染物均得到了有效处置，未有遗留环境问题。经向武威市生态环境局天祝分局了解，该项目建设阶段，未接到居民投诉，未发生扰民事件。

3、综合结论

通过本次竣工环境保护验收调查，认为本项目在建设过程中基本执行了国家建设项目环境管理制度及“环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，所采取的污染防治措施与生态保护措施基本有效。因此，本次验收调查报告认为：天祝县2018年农牧村护田护村堤防工程竣工环境保护验收工作现已达到了基本要求，已具备项目竣工环保验收的基本条件，建议通过工程竣工环保验收。

4、建议

（1）项目环境管理由建设单位负责，据调查，建设单位加强环境保护管理工作，将各项环境保护措施落到实处，环境管理工作开展良好。
（2）河堤维护期间加强维护人员文明教育，严禁破坏沿线周边生态环境。
（3）充分利用自然条件，多种花草树木，以起到绿化、防尘、降噪等功能，防止水土流失。
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